	            






Vloga za izgradnjo optičnega priključka
na odprtem širokopasovnem omrežju OŠO6

Družba OPTIC-TEL, d.o.o. gradi odprto širokopasovno omrežje, ki bo občanom zagotavljalo najsodobnejše telekomunikacijske povezave, stabilno delovanje in visoke hitrosti prenosa podatkov. Najsodobnejše optično omrežje bo omogočalo tudi izbiro ponudnika storitev (operaterja), ki bo zainteresiran za nudenje storitev na tem omrežju. 
Gradnja se izvaja v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost. Sofinancira jo Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (prek Ministrstva za digitalno preobrazbo), v večinskem deležu pa jo financira investitor OPTIC-TEL, d.o.o..
Naročilo izgradnje RNO priključka je informativne narave in ni zavezujoče za izvajalca. Izvajalec bo v prvi fazi priključke zgradil le upravičenim uporabnikom na t.i. območjih belih lis, kot jih je določilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, skladno s pogoji javnega razpisa GOŠO6.

Kontaktni podatki (izpolnite vsa polja) :
	Ime in priimek:
	

	Telefonska številka (GSM):
	

	e-mail:
	



Podatki o fizični lokaciji izvedbe priključka in kontakt (izpolnite vsa polja) :
	Občina:
	

	Naselje:
	

	Ulica in hišna številka:
	

	K.O. in št. parcele:
	





S podpisom Vloge za izgradnjo optičnega priključka soglašam in dovoljujem poseg za izvedbo izgradnje in montaže optičnega priključka na svojem zemljišču.

Izpolnjenemu obrazcu obvezno priložite podpisano soglasje, ki ga najdete na naslednji strani.


Datum:									Podpis:


______________________						______________________






SOGLASJE

Za potrebe izgradnje vašega optičnega priključka je potrebno izvesti izkop na vaši parceli, in sicer od objekta, kjer bo nameščena TK omarica, do vozlišča.

Naročnik s podpisom tega soglasja izjavlja, da ima za zemljišča, po katerih poteka izgradnja priključka iz te vloge, sklenjene služnosti oziroma vsa dovoljenja in soglasja za gradnjo komunikacijskega priključka in tudi za njegovo kasnejše vzdrževanje. 

Če služnosti niso urejene skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), izvajalec priključka ne bo zgradil. 

Izvajalec bo po končani gradnji ponovno uredil zemljišče in vzpostavil prvotno stanje, če lastnik zemljišča ne bo odredil drugače.

Izvajalec sme po pregledu terena predlagati najoptimalnejši potek trase priključka. Če gradnja po izvajalčevem predlogu ni možna, naročnik in izvajalec skupaj poiščeta drugo možnost gradnje. 

Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za izgradnjo priključka na odprto širokopasovno omrežje je v celoti v domeni naročnika. Če naročnik ne zagotovi prostih zemljišč za gradnjo priključka, lahko izvajalec od pogodbe odstopi. Vse morebitne odškodninske zahtevke in z njimi povezane stroške, ki bi jih imel lastnik zemljišča do izvajalca, bo poravnal naročnik, razen če ne dokaže, da je za morebitno škodo odgovoren izključno izvajalec.


SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Naročnik s podpisom te vloge soglašam in se strinjam, da investitor skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov obdeluje osebne podatke, navedene v tej vlogi, in sicer izključno za namen izvedbe predmeta javnega razpisa za sofinanciranje gradnje visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO6), tj. izgradnje optičnega priključka in kasnejšega upravljanja omrežja.

Datum:								Ime in priimek (tiskano):
									
______________________				____________________________________


								Podpis:

					______________________


Izpolnjen obrazec s priloženim soglasjem nam dostavite:
· prek e-pošte oso6@optic-tel.si 
· ali na naslov OPTIC-TEL d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
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OPTIC-TEL Telekomunikacije d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana; info@optic-tel.si; mš: 7167008000, dš: SI64696553 Vložna številka 2016/46072, Okrožno sodišče v Ljubljani, osnovni kapital 7.500.00 EUR; TRR: SI56 0292 2026 4125 757 (NLB d.d.) član skupine Telekom Slovenije
NAROČILO za izvedbo NOTRANJE INŠTALACIJE

	Ime in priimek:
	

	Telefonska številka (GSM):
	

	e-mail:
	



Pogoj za vklop storitve na optičnem priključku je tudi izvedena notranja inštalacija (znotraj objekta). Omogočamo vam, da izgradnjo notranje inštalacije naročite izvajalcu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja oz. njegovim pooblaščenim izvajalcem, po enotni ceni 150 EUR z DDV. 

Cena 150 EUR z DDV zajema: 
· notranji hišni razvod do najbližje televizije oz. komunikacijskega vozlišča v etaži vstopa v objekt, razdalje do 15 metrov,
· namestitev omrežnega zaključka (ONT) v neposredni bližini napajanja 230V in njegov priklop,
· vse potrebne meritve.

Če boste v fazi izgradnje zahtevali napeljave še v druge prostore, bo izvajalec za navedena dela in material pripravil ponudbo po priloženem ceniku. Izvedena dela boste poravnali po prejetem računu. 

	Zap št.
	Opis del
	EM
	Cena v EUR 
(z DDV)

	1
	Kabel optični 2xSM 9/125
	m
	0,70

	2
	Kabel UTP CAT 5
	m
	0,50

	3
	NIK 0 – samolepilni kabelski kanal
	m
	1,55

	4
	NIK 2 – kab. kanal 30x17x2000 
	m
	1,10

	5
	NIK 3 – kab. kanal 30x30x2000
	m
	1,55

	6
	Konektor UTP-RJ 45
	kos
	0,65

	7
	Uvlečenje kabla v obstoječo cev
	m
	1,50

	8
	Polaganje kabla v NIK kanale (samo montaža)
	m
	1,00

	9
	Polaganje kabla nadometno s pribijanjem (samo montaža)
	m
	1,15

	10
	Polaganje NIK kanalov (samo montaža)
	m
	1,70

	11
	Preboj stene do 30 cm
	kos
	10,00

	12
	Priprava kabla in varjenje optičnega vlakna
	vla
	13,20

	13
	Delo monterja
	ura
	20,00

	14
	Delo tehnika specialista ali inženirja
	ura
	50,00



S podpisom tega naročila naročam izdelavo hišnega razvoda po zgoraj navedenih pogojih in se obvezujem poravnati stroške v roku 15 dni od prejema računa. 

Datum:								Ime in priimek (tiskano):
									
______________________		 	       ____________________________________

								Podpis:


					______________________


Izpolnjen obrazec nam dostavite:
· prek e-pošte oso6@optic-tel.si 
· ali na naslov OPTIC-TEL d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.

image1.png
N&(




image2.png
Financira
Evropska unija
NextGenerationEU




image3.png
OPT|C"TEL doOoOo
T




